**Annexe B, charte de conversion**

| **Données pour le calcul de consommation de carburant** |
| --- |
| * **MTC 41 500** **kg et moins = 35 litres/100 km**   (incluant le transport pour les États-Unis) |
| * **MTC entre** **41 501** **kg et 49 500** **kg = 45 litres/100 km** |
| * **MTC** **49 501** **kg et plus = 55 litres/100 km** |
| **Données pour la conversion des miles en kilomètres et kilomètres en miles.**  **1 mile = 1.609 km (on multiplie les miles par 1.609)**  **1 km = 0.622 mile (on multiplie les kilomètres par 0.622)** |

| **Décimale** | **Minutes** |
| --- | --- |
| 0,25 | 15 minutes |
| 0,50 | 30 minutes |
| 0,75 | 45 minutes |
| **Arrondir la décimale à la hausse (par tranche de 0,25) et ensuite convertir en minutes (tranche de 15 minutes)**  **Exemple : 6,59 heures est arrondi à 6,75 ce qui donne 6 heures 45 minutes** | |