Achat d’outils

**Stage 1**

-Clé combiné impériale et métrique

-ensemble de douilles blanches : 1/4-3/8-1/2

-ensemble de base de pince (5)

-Tournevis : 2 plat et 2 étoiles (min)

-Test light

**Stage 2**

-Clé ratchet impérial et métrique

-ensemble douilles noir ½ drive courte et longue

-Impact ½

-Outil pneumatique droit petit

-pince vise-grip

-multimètre

**Stage 3**

-Ensemble de clé courte impériale et métrique

-ensemble de pry-bar + méga (attendre spéciaux)

-Ensemble de punch (chasseur, burin, marqueur, centreur etc)

-Pince à pompe à eau (grosse)

-scie à fer

-Ensemble d’extracteur

**Stage 4**

-Ensemble de punch de brass

-Marteau anti-vibe ou équivalent

-Ensemble d’extension ¼, 3/8, ½ toute grandeur

-Impact 3/8

-Kit de douilles impact 3/8 courte et longue( imp+mét)

-Marteau tête en brass

-Marteau dead-blow (sans rebond)

**Stage 5**

-Drill pneumatique 3/8 et 1 /2

-Pinces spécialisé : coupe gros fil, sertissage etc

-Micro tournevis à batterie (job dash)

-vise-grip à chaine

-ensemble de clé et douilles spécialisé : Allen, Torx male et femelle

-Démonte courroie

**Stage6**

-Pince serre tuyau (hose à prestone, + à frein hydraulique)

-Drill coudé pneumatique

-Ensemble de démonte trim, (crochet,flat)

-Pied à coulisse et micromètre

-Torque wrench 3/8 et ½

-Comparateur à cadran à base magnétique

**Stage 7**

-Thermomètre laser (raytech)

-Ensemble de pinch bar

-Plusieurs outils spécialisé

-Un plus gros coffre Loll

-Avec ce coffre de base vous serez capable de bien vous débrouiller en industrie, ce ne sont que **mes** recommandations.

Bonne chance..